

tehnične specifikacije vozil


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VOZILA 

1. Dobavljeno vozilo mora biti novo, nerabljeno, nepoškodovano, tehnično brezhibno in homologirano, kar dobavitelj dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (homologacijo) ob dobavi vozila naročniku. 
2. Dobavni rok za dobavo vozila je do 1.10.2026.
3. Dobavitelj mora vozilo v pogodbeno določenem roku predati na lokaciji, ki jo določi naročnik ob sklenitvi  pogodbe. 
4. Dobavitelj mora naročniku zagotoviti najmanj naslednji garancijski rok, ki začne teči z dnem z prevzema vozila: jamstvo na vozilo najmanj 5 let in jamstvo na baterijo najmanj 8 let oziroma najmanj 160.000 km.
5. Dobavitelj mora:
· zagotavljati servisiranje vozil v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži v času garancije,
· v primeru servisiranja - popravila v splošnem garancijskem roku daljšega od treh delovnih dni, zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oz. vozilo istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del. 


BATERIJSKO ELEKTRIČNO VOZILO 

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:

	
	Zahteva naročnika

	Doseg po WLTP
	najmanj 300 km

	Število vrat:
	5

	Polnjenje baterije:
	AC polnjenje in 
DC hitro polnjenje




ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:

	Varnostni blazini za voznika in sovoznika

	Klimatska naprava

	Parkirni senzorji zadaj ali kamera

	Daljinsko centralno zaklepanje

	Električni pomik stekel 

	Električno nastavljivi zunanji ogledali

	Najmanj 5 sedežev

	Regulator in omejevalnik hitrosti

	Samodejni vklop in izklop luči

	Ogrevano zadnje steklo

	Predpražniki spredaj in zadaj

	Letne in zimske pnevmatike

	Priloženi ustrezni kabli za polnjenje baterije

	Sistem nadzora stabilnosti vozila in sistem proti zdrsu pogonskih koles

	Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, 2x varnostni jopič)
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